|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  Logo GR_έγχρωμο  **----------------------------------**  **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  **ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14**  **Τ.Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ**  **------------------------------------**  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ  ΤΗΛ.: 213 2025807  E-mail: akostou@tee.gr | **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ*:***  **«Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης»** | **ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2020**  **Αριθ. Μελέτης:**  **18/2020** |

**Φύλλο συμμόρφωσης: Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**  **(ΝΑΙ Ή ΟΧΙ)** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| 1 | Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής | ΝΑΙ | |  |  |
| 2 | Χωρητικότητα κάδου | | 350 lt |  |  |
| 3 | Μέγιστο εμβαδό κάδου | | 1 m |  |  |
| 4 | Μέγιστο ύψος κάδου | | 1 m |  |  |
| 5 | Ελάχιστο βάρος | | 5 kg |  |  |
| 6 | Ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων | | 3 mm |  |  |
| 7 | Ελάχιστος αριθμός θυρών συλλογής κομπόστ | | 2 |  |  |
| 8 | Ελάχιστες διαστάσεις θύρας συλλογής κομπόστ | | Πλάτος: 20 cm  Ύψος: 30 cm |  |  |
| 9 | Yλικό κατασκευής: 100% ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο άριστης ποιότητας εμπλουτισμένο κατάλληλα για την προφύλαξη από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. | | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο κάδος να έχει ανοιχτή βάση | | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο κάδος να είναι κατασκευασμένος με την μέθοδο έγχυσης θερμοπλαστικών υπό πίεση (Injection moulding) και να έχει αντοχή σε καταπονήσεις και παραμορφώσεις | | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Εργονομικό καπάκι για εύκολο άνοιγμα, με άριστη εφαρμογή στο κυρίως σώμα και κλείδωμα | | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο κάδος να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένες οπές που θα επιτρέπουν μέρος του νερού της βροχής να εισχωρεί στον κάδο | | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Χρώμα κάδου | | Μαύρος |  |  |
| 15 | Αυτοκόλλητη σήμανση με το λογότυπο και το μήνυμα της καμπάνιας του Δήμου | | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Οδηγίες χρήσης έγχρωμου, δίπτυχου μεγέθους Α5 με το λογότυπο, το μήνυμα και το κείμενο της καμπάνιας του | | 960 τεμάχια |  |  |
| 17 | Τεχνικά φυλλάδια | | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Πιστοποιητικά σήματος CE | | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Χρόνος παράδοσης από την υπογραφή της σύμβασης | | 3 μήνες |  |  |
| 20 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | | 2 έτη |  |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή)**